CA解扰流程

SDT表→PAT表（一直在进行请求）→PMT表→找到所需节目的TS包→CAT表→解扰→解码

CAT描述子：EMM

PMT描述子：ECM

加扰数据检测-> 智能卡检测-> decoder读取数据-> 获得CA\_System\_ID -> 对照CAT获取CA\_PID -> 获取EMM数据（PDK、SK(被加密)）-> 用户提供指令使用PDK-> 解密得到SK-> 再次依据CA\_System\_ID在PMT中获得CA\_PID-> 获得ECM数据（CW(SK加密处理)）-> SK解密对ECM进行解密-> 将CW放入芯片 -> 解析解扰，得到音视频数据

程序中的模块调用关系：